# **关于印发《河北省城市道路挖掘修复收费标准》的通知**

冀建城〔2015〕43号

各设区市、省直管县（市）住房和城乡建设局（建设局）、城管局（城管委、公用局）:  
为严格控制、规范城市道路挖掘行为，保护城市道路及其设施完好，保证城市道路安全、畅通，根据《城市道路管理条例》和《河北省城市地下管网条例》要求，结合我省城市道路管理实际，我厅制定了《河北省城市道路挖掘修复收费标准》（以下简称《标准》），现印发给你们，请严格遵照执行。有关事项通知如下：  
一、严格履行道路挖掘审批手续。城市建设（市政公用）行政主管部门作为城市道路的主管部门，负责办理相关行政审批工作。包括受理城市道路挖掘申请、审查挖掘和修复方案，同时负责征收相关费用、征询相关部门意见、监督挖掘和修复过程、检查验收修复质量等。任何单位和个人不准擅自挖掘城市道路。  
二、严格控制城市道路挖掘行为。新建、扩建、改建的城市道路交付使用后五年内不得挖掘，大修的城市道路竣工后三年内不得挖掘。因特殊情况确需挖掘的，除履行行政审批手续外，要加倍收取挖掘修复费。具体为：一年内收取3倍、两年内收取2.5倍、三年内收取2倍、四年内收取1.5倍、五年内收取1.2倍的城市道路挖掘修复费用。掘路面积不足一平方米的按照一平方米收取。冬季掘路（11月15日至翌年的3月15日），在规定年限加收基础上加收1倍掘路修复费。人为损坏市政设施的，将按照本标准的2倍进行收取修复费用。  
 三、严格执行道路挖掘费用标准。城市道路挖掘修复费用由各市建设（市政公用）行政主管部门统一收取和管理，专项用于城市道路的挖掘修复。财政设立专项账户，其费用收入财政专户，专款专用，不得挪作它用。各收费单位要建立收费台账详细记录收费情况。每年3月1日-5月30日期间，收费单位填报年度收费情况报告表，加盖单位公章后报送同级价格、财政部门，并通过“河北省收费情况网上申报系统”填报年度收支等情况。  
  本《标准》自印发之日起执行。原标准《关于调整城市道路挖掘修复收费标准的通知》（冀建计【1997】175号）同时废止。  
附件：河北省城市道路挖掘修复收费标准

附件

河北省城市道路挖掘修复收费标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 修复单价（元） |
| 1 | 水泥路面（快速路） | 平方米 | 705 |
| 2 | 水泥路面（主干道） | 平方米 | 595 |
| 3 | 水泥路面（次干道） | 平方米 | 538 |
| 4 | 水泥路面（支路） | 平方米 | 409 |
| 5 | 沥青路面（快速路） | 平方米 | 554 |
| 6 | 沥青路面（主干道） | 平方米 | 548 |
| 7 | 沥青路面（次干道） | 平方米 | 460 |
| 8 | 沥青路面（支路） | 平方米 | 328 |
| 9 | 彩色环保砖便道 | 平方米 | 243 |
| 10 | 花岗岩便道 | 平方米 | 487 |
| 11 | 石材便道 | 平方米 | 362 |
| 12 | 石材类停车场便道 | 平方米 | 432 |
| 13 | 普通砖便道 | 平方米 | 137 |
| 14 | 土便道 | 平方米 | 46 |
| 15 | 花岗岩路缘石 | 米 | 188 |
| 16 | 石质路缘石 | 米 | 93 |
| 17 | 混凝土路缘石 | 米 | 60 |
| 18 | 回填砂 深0-1米 | 平方米 | 225 |
| 19 | 回填砂 深1-2米 | 平方米 | 498 |
| 20 | 回填砂 深度每增1米 | 平方米 | 272 |
| 21 | 回填土 深0-1米 | 平方米 | 82 |
| 22 | 回填土 深1-2米 | 平方米 | 173 |
| 23 | 回填土 深度每增1米 | 平方米 | 91 |
| 24 | 水泥路面 面层加宽（快速路） | 平方米 | 440 |
| 25 | 水泥路面 面层加宽（主干道） | 平方米 | 413 |
| 26 | 水泥路面 面层加宽（次干道） | 平方米 | 358 |
| 27 | 水泥路面 面层加宽（支路） | 平方米 | 279 |
| 28 | 沥青路面 面层加宽（快速路） | 平方米 | 324 |
| 29 | 沥青路面 面层加宽（主干道） | 平方米 | 324 |
| 30 | 沥青路面 面层加宽（次干道） | 平方米 | 218 |
| 31 | 沥青路面 面层加宽（支路） | 平方米 | 192 |
| 32 | 彩色环保砖便道（面层加宽） | 平方米 | 127 |
| 33 | 花岗岩便道（面层加宽） | 平方米 | 369 |
| 34 | 石材便道（面层加宽） | 平方米 | 261 |
| 35 | 普通砖便道（面层加宽） | 平方米 | 62 |
| 36 | 砖砌检查井∮1000 | 座 | 10250 |
| 37 | 砖砌检查井∮1500 | 座 | 12350 |
| 38 | 砖砌检查井∮2000 | 座 | 14714 |
| 39 | 砖砌收水井680\*380 | 座 | 1789 |
| 40 | 砼管∮300 | 米 | 504 |
| 41 | 砼管∮600 | 米 | 1612 |
| 42 | 收水井盖维修更换790\*584 | 套 | 1236 |
| 43 | 检查井盖维修更换∮620-∮700 | 套 | 1400 |

                                                                     河北省住房和城乡建设厅  
  
                                                                              2015年7月21日